**Załącznik nr 2**

**OPZ**

Nazwa Wykonawcy: …............................................................................................................

|  |
| --- |
| **WIELOFUNKCYJNY FOTEL ROZKŁADANY 1 SZT** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia/typ/model |  |
| Producent |  |
| Rok produkcji min.2023 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto**  **(wartość netto + wartość VAT)** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | NAZWA PARAMETRU | **WARTOŚĆ WYMAGANA** | **WARTOŚĆ OFEROWANA** |
|  | Fotel wykonany jest ze stali, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na ścieranie. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta oparcia od 125⁰ ( ± 5⁰) do 145⁰ ( ± 5⁰). | Tak |  |
|  | Oparcie fotela umożliwiające oparcie głowy. | Tak |  |
|  | System zmiany pozycji bez konieczności wstawania z fotela. | Tak |  |
|  | Manualny system regulacji. | Tak |  |
|  | Tapicerka wodoodporna i odporna na ścieranie. | Tak |  |
|  | Dzielone podnóżki z możliwością regulacji kąta nachylenia i rozchylenia na boki | Tak |  |
|  | Fotel osadzony na czterech łożyskowanych kółkach (2 kółka kierunkowe i 2 kółka z blokadą) umożliwiających swobodne przemieszczanie. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w dwie kieszonki (jedna umieszczona z boku fotela, druga z tyłu.). | Tak |  |
|  | Waga całkowita to 40 kg (± 5kg). | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie fotela to 135 kg (± 5kg). | Tak |  |
|  | Wymiary w pozycji siedzącej:   * Szerokość: 680 mm (± 20 mm) * Wysokość: 1070 mm (± 20 mm) * Głębokość: 870 mm (± 20 mm)   Wymiary siedziska:   * Szerokość: 520 mm (± 20 mm) * Głębokość: 550 mm (± 20 mm)   Wymiary oparcia:   * Szerokość: 520 mm (± 20 mm) * Wysokość: 700 mm (± 20 mm)   Kąt oparcia: 125⁰ (± 5⁰ )  Wysokość prześwitu pod podnóżkiem: 105 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary w pozycji leżącej:   * Szerokość: 680 mm (± 20 mm) * Wysokość: 900 mm (± 20 mm) * Głębokość: 1620 mm (± 20 mm)   Wymiary siedziska:   * Szerokość: 520 mm (± 20 mm) * Głębokość: 990 mm (± 20 mm)   Wymiary oparcia:   * Szerokość: 520 mm (± 20 mm) * Głębokość: 700 mm (± 20 mm)   Kąt oparcia: 145⁰ (± 5⁰)  Wysokość prześwitu pod podnóżkiem: 485 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 460 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość podłokietników nad siedziskiem: 180 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary podnóżka:   * Szerokość: 520 mm (± 20 mm) * Wysokość: 250 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość prześwitu pod fotelem: 130 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Obciążenie fotela: 135 kg (± 5kg) | Tak |  |
|  | Średnica kółek: 100 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wyklucza się urządzenia demo, powystawowe. | Tak |  |
|  | **WARUNKI GWARANCYJNE** |  |  |
| 1 | Broszura lub inny dokument równoważny zawierający wykaz parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 3 | Broszura lub inny dokument równoważny zawierający wykaz parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4 | Zasady dezynfekcji | Tak |  |

......................................,dn. .......................................

…………................................................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo