**Centrale Wentylacyjne w SPZZOZ w Wyszkowie**

**Szpitalny Oddział Ratunkowy** - podsufitowa nawiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca jedną salę resuscytacyjno-zabiegową znajdująca się w sąsiednim pomieszczeniu (gabinecie oddziałowej). Agregat chłodniczy AERMEC czynnik R407C, ilość czynnika 3,4kg.

**Blok Operacyjny** (**Sala A)** – nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca jedną salę operacyjną posadowiona na dachu budynku. Agregat chłodniczy DAIKIN, czynnik R410A, ilość czynnika 3,7kg.

**Blok Operacyjny** (**Sala B i pozostałe pomieszczenia)** – nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca jedną salę operacyjną i pomieszczenia pomocnicze, posadowiona na poddaszu budynku. Agregat chłodniczy DAIKIN, czynnik R410A, ilość czynnika 8,3kg.

**Oddział Chirurgiczny Ogólny** (**gabinety)** – nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca salę nadzoru poznieczuleniowego, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój lekarzy i salę pooperacyjną, posadowiona na dachu budynku. Agregat chłodniczy CALDO, czynnik R407C, ilość czynnika 3,7kg.

**Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej** - podsufitowa nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna obsługująca pokój lekarski, 2 sale zabiegowe i salę przygotowania lekarzy.

**Oddział Chirurgiczny Ogólny** (**sale pacjentów)** – nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca 5 sal pacjentów, dyżurkę pielęgniarek i pokój oddziałowej posadowiona na poddaszu budynku. Agregat chłodniczy CALDO, czynnik R407C, ilość czynnika 4,2kg.

**Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii** – nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca salę chorych pięciołóżkową, izolatkę jednołóżkową i pomieszczenia socjalne, posadowiona na zewnątrz budynku przy oddziale. Agregat chłodniczy GREE, czynnik R32, ilość czynnika 3,6kg.

**Oddział Ginekologiczno-Położniczy** – centrala podsufitowa nawiewna obsługująca dwie sale łóżkowe umieszczona w łazience pacjentów oddziału.

**Pracownia Rentgenodiagnostyki** - centrala podsufitowa nawiewna obsługująca dwa pomieszczenia, w których wykonuje się badanie rentgenowskie, umieszczona w pokoju socjalnym.

**Zakład Rehabilitacji Leczniczej** - centrala nawiewno-wywiewna obsługująca wszystkie pomieszczenia zakładu o powierzchni 377m2 .

**Dział Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe** - centrala podsufitowa nawiewna obsługująca 6 pomieszczeń, umieszczona na korytarzy działu.

**Sala Segregacji Medycznej i Przyjęć** - centrala podsufitowa nawiewna obsługująca 5 pomieszczeń, umieszczona w sali dekontaminacji.

**Oddział Pediatryczny** – centrala podsufitowa nawiewno-wywiewna obsługująca izolatkę, łazienkę izolatki i śluzę umywalkowo-fartuchową.

**Oddział Kardiologiczny** – nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca wszystkie pomieszczenia na oddziale, o powierzchni oddziału 796 m2

**Oddział Chorób Wewnętrznych** - nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca wszystkie pomieszczenia na oddziale, o powierzchni oddziału 747 m2

**Piwnica** **Pawilonu Szpitalnego** - nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca wszystkie pomieszczenia piwniczne o powierzchni 703 m2

**Centralna Sterylizatornia** – podsufitowa nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna obsługująca wszystkie pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni, o powierzchni 238,90 m2

**Poradnia Pulmonologiczna** - centrala nawiewno-wywiewna obsługująca wszystkie pomieszczenia Poradni o powierzchni 97,80 m2 znajdująca się na poddaszu budynku

Zamawiający nie załączył dokumentacji projektowej dla 5 central wentylacyjnych tj. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pracownia Rentgenodiagnostyki, Dział Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe , Sala Segregacji Medycznej i Przyjęć w związku z tym sugerujemy odbycie wizji lokalnej.